***Салон тканей и штор «Домино»***



**Ткани для штор, одежды, мебели**

**и постельного белья**

**Спецификация на ткань Креп**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ручная стирка в холодной воде Стирать только руками при температуре воды до 30 °C, не тереть, отжимать аккуратно, без перекручивания, обращаться с осторожностью |
| wh-bleaching-not-allowed | Не отбеливатьОтбеливать изделие нельзя, не использовать отбеливающие и хлорсодержащие стиральные порошки |

|  |  |
| --- | --- |
| wh-drying-flat-dry-shade | Горизонтальная сушка в тени Сушка насыщенного влагой изделия на горизонтальной поверхности в расправленном состоянии в тени |
| wh-drying-tumble-not-allowed | Сушка в барабане запрещенаОтжимать и сушить в стиральной машине нельзя |

|  |  |
| --- | --- |
| wh-wringing-not-allowed | Не перекручивать Нельзя выкручивать изделие при отжиме |
| wh-drycleaning-not-allowed | Химическая чистка запрещенаИзделие не должно подвергаться химической чистке, удаление пятен растворителем запрещено |
| wh-drycleaning-wetclean-not-allowed | Мокрая чистка запрещена |
| wh-ironing-low | Гладить при низкой температуреРазрешено гладить при максимальной температуре 110°C (соответствует символу в виде одной точки на терморегуляторе утюга), допустимо для синтетики, нейлона, акрила, полиэстера, полиамида, ацетата; использовать тканевую прокладку, не пользоваться паром |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Super Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S/Cevikel Tekstil (Турция) | | | | |
| Дата производства | 2013-2016 г.г. | | | | |
| Применение | Полупрозрачный воздушный и тонкий тканевый материал, который обладает выраженной рельефной текстурой. Производство ведется из синтетики. | | | | |
| Потребительские свойства | Однотонный материала с яркой или любой другой окраской, нежная, легкая ткань.  Соткан материал креповым методом, в результате чего он и получил такое название. Все одного м2 этой ткани составляет 55 г. Креп редко отыскать отбеленным, как правило, его продают окрашенным в один цвет или с набивным рисунком. Поверхность у материи матовая, но крепковый шифон с напылением обладает характерным блеском  Представленный материал не лишен недостатков:  • сложно обработать;  • непослушен при раскрое и шитье;  • для пошива изделий необходимо применять тонкие нити и иголки.  **Свойства**  К самым распространенным свойствам материала стоит отнести легкость, непрочность, красота. Ранее этот материал получали из шелковых волокон и пряж крепковой куртки. Со временем его стали получать искусственным методом – из химических волокон. Искусственный состав новой материи способствовал доступности и демократичности.  Большинство дизайнеров и стилистов используют материю для создания поистине потрясающих дизайнов. Ее можно сочетать с однотипными, гладкими материалами, а также диаметрально противоположными.  Ткань не тянется, т.к. нити скручиваются очень туго, а материя получается неэластичная и плотная.  Отношение к этой ткани должно быть очень бережным. Можно постирать изделие руками. У креп-шифона плохая сминаемость.  Состав материала  Процесс изготовления крепа происходит при использовании многократного скручивания волокон вправо-влево. В результате нити все время скрещиваются, а это способствует образованию более плотной и прочной ткани. Для производства материала специалисты задействуют нити искусственных волокон. | | | | |
| Код:4862 | Вес: 50г/м2 | | Цвет: Белый, бежевый | | |
| Ширина | 295 см. | | | | |
| Материал | 100% полиэстер | | | | |
| Правила и условия эффективного и безопасного использования товара | Стирать в машинке запрещено.  Независимо от вида и методов плетения ткани Креп необходимо стирать ВРУЧНУЮ!  Только полоскания руками при температуре воды не более 30 градусов по Цельсию. Желательно использовать мягкие средства для мойки и стирки. Запрещены порошковые средства при стирке.  Отжимать также не рекомендуется. Сушить - разложив на горизонтальной поверхности.  Избегать попадания на ткань прямых солнечных лучей, особенно в момент хранения и сушки.  Гладить только с изнаночной стороны.  Если возникла необходимость глажки снаружи, то необходимо использовать влажную ткань в качестве прокладки между крепом и утюгом.  Температура утюга при глажке не должна превышать 120 градусов по Цельсию, а ткань должна быть слегка увлажненной.  Ткань очень мягкая и поэтому рекомендуется гладить её как можно реже. | | | | |
| Глажка | | | | |
| Температура | Пар | | Давление утюга | Особенности |
| 100-120 градусов по Цельсию через влажную ткань | вертикальное отпаривание ткани  предпочтительнее глажки утюгом | | легкое | глажка с изнанки или через влажную хлопковую ткань |
| Метров в рулоне | До 50 | | | | |
| Обрезка края | Край обрезан под прямым углом | | | | |
| Упаковка | Ткань намотана на картонный ролл диаметром 50мм. (2 дюйма)и упакована в полиэтиленовый мешок | | | | |

***Индивидуальный предприниматель Шевченко Людмила Семеновна***

ИНН 230906306440, ОГРНИП 305230934700056 от 13 декабря 2005г.,

ИФНС России №3 по г.Краснодару

350020, г.Краснодар, ул.Коммунаров, д.266, литер Ж, тел./факс: +7-861-22-69-349,

тел.моб.:+7-960-495-10-55

E\_mail:domino1@inbox.ru

[www.domino-salon.ru](http://www.domino-salon.ru)